**Работы выполнение хозяйственным способом по ремонту МКД в 2017г.**

**ул. Кемская д. 14**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.п.** | **Конструктивные элементы, инженерные системы** | **Виды и место проведения работ** | **Объём работ** | **Примечание** |
| 1 | Фасад  | Ремонт штукатурки стен здания на отм. 21.00 в осях Г-А по оси 1 – 40 м²Ремонт штукатурки стен здания на отм. ± 00.00 в осях 2-5 по оси А под балконами – 70 м²Ремонт штукатурки наружных стен помещения котельной на кровле дома - 50 м² | 160 м² |  |
| 2 | ИТП | Промывка теплообменников | 4 шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Котельная  | Замена левой горелки котлаВосстановление теплоизоляции трубопроводов Ø 76 мм в тех. канале котельной из вспененного полиэтилена  | 1 шт.20 п.м |  |
| 4 | Водомерный узел | Восстановление теплоизоляции трубопроводов Ø 150 мм и Ø 76 мм из вспененного полиэтилена | 37 п.м |  |
| 5 | Электроснабжение  | Замена светильников в паркинге на энергосберегающие | 50 шт. |  |
| 6 | Газоснабжение  | Покраска газопровода и опор её крепления от ШРП до котельной | 84 м |  |
| 7 | Вентиляция и кондиционирование | Замена вытяжного вентилятора паркинга марки Oostburg RK 700×400 B1Покраска вентиляторов дымоудаления и конструкций оснований наружных блоков кондиционеров на кровле дома  | 1 шт.27 м² |  |
|  |  |  |  |  |