**Работы выполнение хозяйственным способом по ремонту МКД в 2017г.**

**Морской пр. д. 33**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.п.** | **Конструктивные элементы, инженерные системы** | **Виды и место проведения работ** | **Объём работ** | **Примечание** |
| 1 | Кровля  | Устройство кровельного покрытия из наплавляемого материала в осях Н-У между осями 1Ю – 5Ю, 20×15 м | 300 м² |  |
| 2 | Фасад  | Ремонт участка штукатурки стены между 6-м и 7-м этажами шириной 30см со снятием отливов и обратной установкой с добавлением новых элементов | 70 м² |  |
| 3 | Входная группа | Ремонт и покраска входных дверей в подъездах 1; 6; 7; 8, вход в паркинг у 1-го подъезда, вход в подвал 2шт.  | 7 шт. |  |
| 4 | Паркинг  | Заделка трещин в полах верхнего уровняРемонт штукатурки стен | 170 п.м80 м² |  |
| 5 | Лестничные клетки | Ремонт плиточных полов (замена разбитых плиток и восстановление плинтусов из плитки) Покраска стен в 1-ом и 6-ом подъездах | 36 шт.790 м² |  |
| 6 | Водоснабжение  | Замена трубы ГВС из нержавеющей стали Ø 76 мм | 40 п.м |  |
| 7 | Электроснабжение  | Поверка трансформаторов тока 24 шт. и эл. счётчиков 8 шт.Замена светильников на энергосберегающие | 32 шт.50 шт. |  |
| 8 | Вентиляция и кондиционирование | Замена контроллера приточной вентиляции марки Corrigan C10Lon Покраска вентиляторов дымоудаления и конструкций оснований наружных блоков кондиционеров на кровле дома | 1 шт. 115 м² |  |
| 9 | ИТП | Замена циркуляционного насоса контура тепловых завес марки Грундфос UPS 65-180 F Устройство теплоизоляции теплообменников минераловатными матами(4-е теплообм.) | 1 шт.17 м² |  |
| 10 | Благоустройство  | Установка турника Ремонт покрытия дорожек из брусчатки на дворовой территории возле 2-го и 5-го подъездов | 1 шт.47 м² |  |